|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eingang**  **Logo!** | **Betriebsmittel-**  **kennung** | **Funktion in der Anlage** |
| **I1** | **S1** | Bedienelement tastend/Schließer/Signal:  Ventilator 1 einschalten |
| **I2** | **S2** | Bedienelement tastend/Öffner/Signal:  Ventilator 1 ausschalten |
| **I3** | **S3** | Bedienelement tastend/Schließer/Signal:  Ventilator 2 einschalten |
| **I4** | **S4** | Bedienelement tastend/Öffner/Signal:  Ventilator 2 ausschalten |
| **I5** | **S5** | Bedienelement tastend/Schließer/Signal:  Ventilator 3 einschalten |
| **I6** | **S6** | Bedienelement tastend/Öffner/Signal:  Ventilator 3 ausschalten |
| **I7** | **S7** | Bedienelement rastend/Öffner/Signal:  NOT-AUS (ausschalten im Notfall) |
| **I8** |  | Nicht verwendet (NB) |
|  |  |  |
| **Ausgang**  **Logo!** | **Betriebsmittel-**  **kennung** | **Funktion in der Anlage** |
| **Q1** | **M1** | Ventilator Nr. 1  Meldeleuchte P1 ist parallel geschaltet |
| **Q2** | **M2** | Ventilator Nr. 2  Meldeleuchte P2 ist parallel geschaltet |
| **Q3** | **M3** | Ventilator Nr. 3  Meldeleuchte P3 ist parallel geschaltet |
| **Q4** | **P4** | Meldeleuchte **ROT** - Anlage hat eine Störung |