|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eingang**  **Logo!** | **Betriebsmittel-kennung** | **Funktion in der Anlage** |
| **I1** | **B1** | Einweglichtschranke/Öffner/Signal: Werkstück am Anfang des Förderband |
| **I2** | **B2** | Reflexionslichttaster/Schließer/Signal: Werkstück am Ende des Förderband |
| **I3** | **S4** | Impulsgeber/Schließer/Signal: Band läuft und Bandgeschwindigkeit (auch Positionierung ohne Rückmeldung) |
| **I4** | **S1** | Bedienelement tastend/Öffner/Signal: Ausschalten |
| **I5** | **S2** | Bedienelement tastend/Schließer/Signal: Einschalten |
| **I6** | **S3** | Bedienelement rastend/Öffner/Signal: *NOT-AUS (ausschalten im Notfall)* |
| **I7** | **S5** | Bedienelement tastend/Öffner/Signal Quittung Störmeldung |
| **I8** | **S6** | Nicht verwendet (NB) |
|  |  |  |
| **Ausgang**  **Logo!** | **Betriebsmittel-**  **kennung** | **Funktion in der Anlage** |
| **Q1** | **M1** | Bandmotor |
| **Q2** | **P1** | Meldeleuchte GRÜN **** Anlage in Betrieb |
| **Q3** | **P2** | Meldeleuchte ROT **** Anlage hat eine Störung |
| **Q4** |  | Nicht verwendet (NB) |